|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spécificités/RFID | Haute Fréquence | Basse Fréquence | Très Haute Fréquence |
| Bande passante | 3 à 30 MHz | 30 KHz à 300 KHz | 300 MHz à 3 GHz |
| Information | Fréquence habituelle : 13.56 MHz.  Distance de lecture :  1 à 10 cm.  Normes : ISO 15693,  Normes NFC : ECMA-340 and ISO/IEC 18092 | Fréquence habituelle : 125 kHz.  Distance de lecture : 10 cm.  Normes : ISO 14223, et ISO/IEC 18000-2.  Normes NFC : RAS | Fréquence habituelle :  865 MHz.  Distance de lecture : 12 cm.  Normes : ISO 18000-6C  Normes NFC : RAS |

